Product program / Network Audio / Głośnik IP

IP-A1SC15

------------------------------------------------------------------ Głośnik IP Horn ------------------------------------------------------------------  Głośnik tubowy IP powinien być w stanie obsłużyć standardowe protokoły sieciowe, takie jak API (Application Programming Interface), oraz powinien być w stanie uzupełniać VMS (Video Management System)jak również inne sieciowe systemy integracji wideo.  W przypadku rozmieszczenia wielu głośników, umożliwić wywoływanie wielu komunikatów za pośrednictwem mikrofonu SIP lub telefonu.   Urządzenie powinno być zabezpieczone przed przedostawaniem się wody i kurzu zgodnie z normą IP 66 oraz powinno być zgodne z protokołem SIP, aby możliwe było nadawanie wyraźnych i zrozumiałych komunikatów na dużym obszarze za pomocą jednego kabla sieciowego.  Powinny istnieć dwa wejścia sterujące beznapięciowe i wyjście z otwartym kolektorem do nadawania; wewnętrzne źródło dźwięku, wywołanie telefonu SIP oraz nadajnika zewnętrznego itp.  Zdalne ustawienia głośnika tubowego IP powinny być realizowane poprzez połączenie z komputerem wyposażonym w system Windows® Przy użyciu przeglądarki internetowej, można uzyskać ustawienia operacyjne, funkcje, poziomy głośności jak również stan systemu.  Pasmo przenoszenia głośnika powinno zawierać się w przedziale 280 Hz - 12,5 kHz mierzone na osi o poziomie ciśnienia akustycznego (SPL) 124 dB mierzonego na 1 metr przy mocy wejściowej 15 watów lub 121dB przy mocy wejściowej 8 watów mierzonej na 1 metr. Wewnętrzny wzmacniacz klasy D musi być zdolny do wytwarzania do 8 watów mocy przy użyciu PoE i do 15 watów mocy przy użyciu PoE+.  Głośnik tubowy IP powinien pracować w warunkach temperatury od -30 do + 55 °C i powinien być zbudowany z aluminium z odbłyśnikiem tubowym z żywicy ABS wykończonym w kolorze białym (odpowiednik RAL 9010), wspornik, śruby i wkręty powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary powinny wynosić 222 (szer.) × 211 (wys.) × 276 (gł.) mm (8,74 × 8,31 × 10,87) i powinny być ważące 1,4 kg (3,09 funta).  Opcjonalne dodatki:  Uchwyt do mocowania głośników: SP-131, SP-201, SP-301 Opaska do montażu na słupach: YS-60B produkowany przez TOA Corporation   Producent: TOA Corporation Model:  IP-A1SC15