Product program / Network Audio / IP-громкоговоритель

IP-A1SC15

------------------------------------------------------------------ IP рупорный громкоговоритель ------------------------------------------------------------------ IP рупорный громкоговоритель должен поддерживать различные стандартные сетевые протоколы и форумы, такие как API (Application Programming Interface), и должен быть способен дополнять VMS (Video Management System) и другие сетевые системы интеграции видео.  При развертывании нескольких громкоговорителей должна быть обеспечена возможность многоканального пейджинга через SIP-микрофон или телефон.   Устройство должно быть защищено от проникновения воды и пыли в соответствии со стандартами IP 66 и должно соответствовать стандарту SIP для передачи четких и разборчивых сообщений на большой территории через один сетевой кабель.  Должны быть два входа управления без напряжения и выход с открытым коллектором для трансляции; внутренний источник звука, вызов на SIP-телефон и внешний маяк и т.д.  Удаленные настройки IP рупорного громкоговорителя должны осуществляться путем подключения к персональному компьютеру на базе Windows® и с помощью браузера ПК можно получить рабочие настройки, функции, громкость громкоговорителя и состояние системы.  Частотная характеристика громкоговорителя должна быть в диапазоне 280 Гц - 12,5 кГц, измеренная по оси, с уровнем звукового давления (SPL) 124 дБ, измеренным на расстоянии 1 метра при входной мощности 15 Вт или 121 дБ при входной мощности 8 Вт, измеренной на расстоянии 1 метра. Внутренний усилитель класса D должен обеспечивать мощность до 8 Вт при использовании PoE и до 15 Вт при использовании PoE+.  Рупорный громкоговоритель IP должен работать в температурных условиях от -30 до + 55 °C (от -22 до 131 °F) и должен быть изготовлен из алюминия с рупором-отражателем из ABS-смолы, окрашенным в небелый цвет (эквивалент RAL 9010), кронштейн, винты и болты должны быть из нержавеющей стали. Размеры должны составлять 222(Ш) ×211(В) ×276(Г) мм (8,74" × 8,31" × 10,87"), вес 1,4 кг (3,09 фунта).  Дополнительные опции:  Кронштейн для крепления динамиков: SP-131, SP-201, SP-301 Pole Band: YS-60B производства TOA Corporation Производитель: TOA Corporation Модель:  IP-A1SC15