Product program / System Component / Control and Indication Units

IP-EN1-EB

Anzeigefeld für die nach EN 54-16 vorgeschriebenen Anzeigen mit integrierter Anbindung an die BMZ gemäß VDE 0833-4. Zusätzliche Anzeige von Leitungsstörungen für 8 Brandabschnitte.
  Fabrikat: TOA
Typ: IP-EN1-EB