Product program / Wireless / Accessory

IR-200BC  CE

Es sollte eine „Tischladestation“ in einem ABS-Kunststoffgehäuse mit den Abmessungen 9,4 (B) x 4,3 (H) x 3,9“ (T) und einem Gewicht von 1,4 lbs verfügbar sein. Die Einheit sollte über zwei nach oben ausgerichtete Ladeschächte für IR-200M oder IR-300M (mit mitgeliefertem Adapter) verfügen. Die Einheit sollte über ein 24 V DC-Netzteil mit Strom versorgt werden und maximal 2 A verbrauchen.
Die Einheit wird als TOA IR-200BC bezeichnet.