Product program / Wireless / Accessory

IR-200BC  CE

Il doit y avoir une station de charge de table disponible dans un boîtier en plastique ABS dont les dimensions sont de 9,4 (L) x 4,3 (H) x 3,9 (P) et pèse 1,4 lb. L’unité doit avoir deux baies de charge orientées vers le haut pour recevoir l’IR-200M ou l’IR-300M (avec un adaptateur fourni). L’appareil doit être alimenté par un adaptateur 24VDC et consomme au maximum 2A.
L’unité s’appellera le TOA IR-200BC.