Product program / Wireless / Accessory

IR-200BC  CE

Er moet een table-top-laadstation beschikbaar zijn dat zich in een ABS-kunststofbehuizing met de afmetingen 9,4 (B) x 4,3 (H) x 3,9 bevindt (D) en weegt 1,4 lbs. De eenheid dient te beschikken over twee top-georiënteerde laadperrons voor de IR-200M of IR-300M (met een meegeleverde adapter). De eenheid wordt gevoed via een 24VDC-voedingsadapter en verbruikt maximaal 2A.
De eenheid wordt de TOA IR-200BC genoemd.