Product program / Wireless / Accessory

IR-200BC  CE

W plastikowej obudowie z tworzywa ABS musi znajdować się dostępna stacja ładująca typu Table-top o wymiarach 9,4 (W) x 4,3 (H) x 3,9 (D) i zważyć 1,4 funta. Urządzenie powinno być wyposażone w dwie górnie zorientowane komory ładowania, aby pomieścić IR-200M lub IR-300M (z dostarczonym adapterem). Urządzenie powinno być zasilane przez zasilacz 24VDC i powinno pobierać maksymalnie 2A.
Jednostka nosi nazwę TOA IR-200BC.