Product program / Wireless / Accessory

IR-200BC  CE

Должна быть доступна настольная зарядная станция, размещенная в пластиковом корпусе из АБС, размеры которой должны составлять 9,4 (Ш) x 4,3 (Н) x 3,9 (D) и весом 1,4 фунта. Устройство должно иметь два верхнеориентированных зарядных отсека для размещения IR-200M или IR-300M (с входящим в комплект поставки адаптером). Питание устройства должно осуществляться от адаптера питания 24 В постоянного тока и потреблять макс. 2 А.
Подразделение называется TOA IR-200BC.