Product program / Wireless / Handheld

IR-200M   Y

El modelo de transmisor de mano estará alojado en una caja cilíndrica de plástico ABS de 1,3" (ancho) x 5,8" (alto) x 0,4" (profundidad) con un &amp; peso de .4 lbs. (incl. baterías). Incluirá un micrófono de condensador unidireccional integrado para obtener la máxima ganancia antes de la retroalimentación. Debe haber un conjunto de múltiples LEDs IR en la parte frontal de la carcasa y un LED en la parte posterior para facilitar una transmisión clara, independientemente de la orientación vertical. Deberá haber un interruptor de encendido y apagado accesible en el cañón del transmisor. La parte inferior de la caja se abrirá para permitir el acceso al compartimento de la batería y a los controles de selección de frecuencia. También deberá haber un interruptor para seleccionar la salida de transmisión Alta o Baja para compensar la distancia operativa o la duración de la batería. La unidad debe tener una respuesta de frecuencia de 100Hz a 12kHz y puede aceptar un nivel de presión sonora máximo de 120dB. La unidad se tratará con un revestimiento antibacteriano para ayudar a reducir la probabilidad de transmitir agentes bacterianos comunes de un usuario a otro. La unidad se llamará TOA IR-200M.