Product program / Wireless / Handheld

IR-200M   Y

L’émetteur à main sera installé dans un boîtier cylindrique en plastique ABS mesurant 3,30 (L) x 14,73 (H) x 1,02 (P) mm et pesant 181 g (batteries incluses). Il possèdera un microphone à condensateur unidirectionnel intégré pour un gain maximal avant Larsen. Une série de plusieurs voyants LED IR sur l’avant du boîtier et un voyant LED sur l’arrière faciliteront la transmission claire, indépendamment de l’orientation verticale. Un interrupteur marche/arrêt sera accessible sur le corps de l’émetteur. La portion inférieure du boîtier s’ouvre en coulissant pour accéder au compartiment de la batterie et aux commandes de sélection de la fréquence. Un interrupteur permettra également de sélectionner la sortie de transmission haute ou basse pour compenser la distance de fonctionnement ou la durée de vie de la batterie. L’appareil doit avoir une réponse en fréquence de 100 Hz à 12 kHz et peut accepter une pression acoustique maximale de 120 dB. L’unité sera traitée à l’aide d’un revêtement antibactérien pour réduire le risque de transmission d’agents bactériens courants entre les utilisateurs. L’unité sera le modèle TOA IR-200M.