Product program / Wireless / Handheld

IR-200M   Y

De handzender zit in een cilindervormig ABS-omhulsel uit plastic van 1,3” (B) x 5,8“(H) x 0,4” (D) en een gewicht van 4 lbs. (incl. batterijen). Het moet een geïntegreerde eenrichtingscondensatormicrofoon bevatten voor maximale gain-before-feedback. Er moet een reeks van meerdere IR-leds aan de voorzijde van de behuizing en een led aan de achterzijde aanwezig zijn om een duidelijke transmissie te vergemakkelijken, ongeacht de verticale oriëntatie. Op de loop van de zender moet een toegankelijke aan/uit-schakelaar zijn aangebracht. Het onderste gedeelte van de behuizing moet openglijden om toegang te krijgen tot de batterijruimte en de bedieningsorganen voor de frequentiekeuze. Er moet ook een schakelaar zijn om de Hi of Low transmissie-uitgang te selecteren voor het compenseren van de bedrijfsafstand of de levensduur van de batterij. De eenheid moet een frequentierespons van 100Hz tot 12kHz hebben en kan een maximaal geluidsdrukniveau van 120dB accepteren. De eenheid moet worden behandeld met een antibacteriële coating om de kans op overdracht van gemeenschappelijke bacteriële agentia van gebruiker op gebruiker te helpen verminderen. De eenheid wordt de TOA IR-200M genoemd.