Product program / Wireless / Handheld

IR-200M   Y

Ручной передатчик должен размещаться в цилиндрическом корпусе из АБС-пластика с габаритами 1,3” (Ш) x 5,8“ (В) x 0,4” (Г), &amp; вес 4 фунта. (включая батарейки). Должна включать встроенный однонаправленный конденсаторный микрофон для максимального усиления перед обратной связью. В передней части корпуса должно быть несколько ИК-светодиодов и один светодиод сзади для обеспечения четкой передачи сигнала независимо от вертикальной ориентации. На стволе излучателя должен быть доступен выключатель включения/выключения. Нижняя часть корпуса должна быть открыта, чтобы обеспечить доступ в батарейный отсек и к органам управления для выбора частоты. Должен также быть предусмотрен переключатель для выбора выхода передачи Hi или Low для компенсации рабочего расстояния или времени работы от батареи. Устройство должно иметь частотную характеристику от 100 Гц до 12 кГц и может принимать максимальный уровень звукового давления 120 дБ. Устройство должно быть обработано антибактериальным покрытием для снижения вероятности передачи обычных бактериальных агентов от пользователя к пользователю. Модель устройства – TOA IR-200M.