Product program / Wireless / Beltpack

IR-300M   Y

Infrarot-Mikrofon zum Umhängen um den Hals. Der integrierte IR-Sender hat eine 2-stufig einstellbare Sendeleistung. Oberseitig eingebautes Mikrofon. Flaches Gehäuse, Einschalter an der Oberseite gut sichtbar und erreichbar angebracht. Elektretmikrofon mit kugelförmiger Richtcharakteristik und einstellbarer Empfindlichkeit für hohe Sprachverständlichkeit ausgelegt. Erweiterung durch Kopfbügel- oder Ansteckmikrofon über oberseitig angebrachte Klinkenbuchse. Zwei wählbare Kanäle für gleichzeitige störungsfreie Übertragung zweier Infrarotmikrofone. Batteriezustandsüberwachung mit rechtzeitigem Hinweis auf notwendigen Batteriewechsel durch LED am Sender. Mehr als 8 Stunden Betriebsdauer mit 2 Ni-Mh AA-Akkumulatoren IR-200BC-2 oder 6 Stunden mit Alkaline AA-Batterien. 
  Sendefrequenzbereich: 3.100 kHz (Channel A), 3.350 kHz (Channel B)
Kanäle: 2
Wellenlänge: 870 nm
Kennfrequenz: 32.768 Hz
Batterie: 2x Ni-Mh Akkumulatoren
Abmessung Taschensender: B 64 x H 91,3 x T 27,3 mm
Gewicht: 130g (inkl. Batterie und Halsband)
Farbe: schwarz/grau
  Fabrikat: TOA
Typ: IR-300M