Product program / Wireless / Beltpack

IR-300M   Y

El modelo de transmisor tipo pechina debe estar alojado en una caja de plástico ABS de 2,5" (ancho) x 3,6" (alto) x 1,1" (profundidad) con un &amp;&nbsp; peso de .3 lbs (incl. &amp; correa de baterías). Incluirá un micrófono omnidireccional integrado y también una entrada para su uso con un micrófono externo de solapa o auriculares a través de un mini-jack de 3,5 mm. Debe haber un conjunto de múltiples LEDs IR en la parte frontal de la carcasa para facilitar una transmisión clara. Deberá haber un interruptor interno para seleccionar la sensibilidad para su uso con diferentes micrófonos externos. La unidad debe tener una respuesta de frecuencia de 100Hz a 12kHz y puede aceptar un nivel de presión sonora máximo de 120dB. La unidad se tratará con un revestimiento antibacteriano para ayudar a reducir la probabilidad de transmitir agentes bacterianos comunes de un usuario a otro. Un cordón de nylon integrado permite que el colgante se lleve cómodamente alrededor del cuello del usuario.
La unidad se llamará TOA IR-300M.