Product program / Wireless / Beltpack

IR-300M   Y

L’émetteur tour de cou sera installé dans un boîtier en plastique ABS mesurant 6,35 cm (L) x 9,14 cm (H) x 2,79 mm (P) &nbsp; et pesant 136 g (batteries et bandoulière incluses). Il possèdera un microphone omnidirectionnel intégré et une entrée pour un micro cravate externe ou un micro-casque via une prise mini-jack de 3,5 mm. Une série de plusieurs voyants LED IR sur l’avant du boîtier facilitera la transmission claire. Un commutateur interne permettra de choisir la sensibilité pour une utilisation avec différents microphones externes. L’appareil doit avoir une réponse en fréquence de 100 Hz à 12 kHz et peut accepter une pression acoustique maximale de 120 dB. L’unité sera traitée à l’aide d’un revêtement antibactérien pour réduire le risque de transmission d’agents bactériens courants entre les utilisateurs. Un cordon en nylon intégré permet de porter confortablement le tour de cou.
L’unité sera le modèle TOA IR-300M.