Product program / Wireless / Beltpack

IR-300M   Y

De pendelachtige zender wordt ondergebracht in een ABS-omhulsel met afmetingen 2,5” (W) x 3,6” (H) x 1,1” (D) en&nbsp; en een gewicht van .3lbs (incl. batterijen en riem). Het bevat een geïntegreerde omni-directionele microfoon en een ingang voor gebruik met een externe revers- of headset-microfoon via een 3,5 mm mini-jack. Aan de voorzijde van de behuizing moet een reeks van meerdere IR-leds zijn aangebracht om de vrije doorgifte te vergemakkelijken. Er moet een interne schakelaar zijn om de gevoeligheid voor gebruik met verschillende externe microfoons te selecteren. De eenheid moet een frequentierespons van 100Hz tot 12kHz hebben en kan een maximaal geluidsdrukniveau van 120dB accepteren. De eenheid moet worden behandeld met een antibacteriële coating om de kans op overdracht van gemeenschappelijke bacteriële agentia van gebruiker op gebruiker te helpen verminderen. Een geïntegreerd nylon koord zorgt ervoor dat de hanger comfortabel om de nek van de gebruiker kan worden gedragen.
De eenheid wordt de TOA IR-300M genoemd.