Product program / Wireless / Beltpack

IR-300M   Y

Zawieszony odbiornik zamknięty jest w obudowie z tworzywa ABS o wymiarach 2,5” (szer.) x 3,6” (wys.) x 1,1” (gł.) &amp;&nbsp;, a jego masa wynosi 3 lbs (z bateriami &amp; paskiem). Obejmuje on zintegrowany mikrofon wielokierunkowy oraz wejście do użytku z zewnętrznym mikrofonem klapowym lub mikrofonem zestawu słuchawkowego za pośrednictwem mini-jacka 3,5 mm. Z przodu obudowy powinien znajdować się układ wielu diod LED w podczerwieni, ułatwiający czysty przekaz. Należy zainstalować wewnętrzny przełącznik do wyboru czułości do stosowania z różnymi mikrofonami zewnętrznymi. Urządzenie posiada pasmo przenoszenia częstotliwości od 100 Hz do 12 kHz i może przyjąć maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 120 dB. Urządzenie należy pokryć powłoką antybakteryjną w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa przeniesienia typowych czynników bakteryjnych z użytkownika na użytkownika. Zintegrowana nylonowa smycz umożliwia wygodne noszenie wisiorka na szyi użytkownika.
Urządzenie nosi nazwę TOA IR-300M.