Product program / Wireless / Beltpack

IR-300M   Y

Подвесная модель передатчика должна размещаться в корпусе из АБС-пластика с габаритами 2,5” (Ш) x 3,6“ (В) x 1,1” (Г) &amp;&nbsp; и весом 3 фунта (включая батарейки &amp; ремень). Он должен включать встроенный всенаправленный микрофон, а также вход для использования с внешним микрофоном для лацкана или гарнитуры через 3,5 мм мини-джек. В передней части корпуса должно быть несколько ИК-светодиодов для обеспечения четкой передачи сигнала. Должен быть предусмотрен внутренний переключатель для выбора чувствительности для использования с различными внешними микрофонами. Устройство должно иметь частотную характеристику от 100 Гц до 12 кГц и может принимать максимальный уровень звукового давления 120 дБ. Устройство должно быть обработано антибактериальным покрытием для снижения вероятности передачи обычных бактериальных агентов от пользователя к пользователю. Встроенный нейлоновый шнурок позволяет удобно носить подвеску на шее пользователя.
Модель устройства – TOA IR-300M.