Product program / Wireless / Beltpack

IR-310M   Y

Das drahtlose Infrarot-Mikrofon sollte in einem weißen ABS-Harzgehäuse mit den Abmessungen 54,2 (B) x 109 (H) x 27 (T) und einem Gewicht von 95 g (inkl. Batterie und Riemen) untergebracht sein. Es sollte ein integriertes unidirektionales Kondensatormikrofon mit hoher Empfindlichkeit und klarer Klangwiedergabe sowie einen Infrarotsender zur Übertragung des Infrarotstrahls für die Kommunikation beinhalten. Das drahtlose Infrarot-Mikrofon sollte leicht und unauffällig sein. Es sollte als Freisprech- oder Handmikrofon verwendbar sein. Der Betrieb von 8 Stunden sollte mit einem einzigen wiederaufladbaren NiMH-Akku (AA) erfolgen. Das Mikrofon sollte mit einem externen Mikrofoneingang (monaurale Miniklinke ø3,5) ausgestattet sein, so dass es in Kombination mit einem optionalen Mikrofon verwendet werden kann. Die Mikrofonempfindlichkeit sollte je nach Anwendung einstellbar sein. Die Funktionstaste sollte für den Einsatz bei Durchsagen oder für die Steuerung externer Geräte über eine optionale Schnittstelleneinheit integriert sein. Das Mikrofon sollte mit einem stabilen Clip an der Kleidung befestigt sein, um dem Verrutschen während des Freihandgebrauchs vorzubeugen.&nbsp; Es stehen 2 verschiedene Frequenzen zur Auswahl. Die Einheit sollte einen Frequenzgang von 100Hz bis 12kHz aufweisen und einen maximalen Schalldruckpegel von 120dB akzeptieren können. 
Das drahtlose Infrarot-Mikrofon sollte das TOA-Modell IR-310M sein.