Product program / Wireless / Beltpack

IR-310M   Y

El micrófono inalámbrico infrarrojo debe estar alojado en una caja blanca de resina ABS que mide 54,2 (ancho) x 109 (alto) x 27 (profundidad) (2,13" x 4,29" x 1,06") y pesa 95 g (0,21 lbs.) con batería y correa. Incluirá un micrófono de condensador unidireccional integrado de alta sensibilidad y sonido nítido y un emisor de infrarrojos para transmitir el haz de infrarrojos para las comunicaciones. El micrófono inalámbrico infrarrojo debe ser ligero y tener un estilo discreto. Podrá utilizarse como micrófono de mano o de manos libres. El funcionamiento durante 8 horas se realizará con una sola batería recargable de NiMH (AA). El micrófono debe estar equipado con un terminal de entrada de micrófono externo (miniconector monoaural de ø3,5) que permita su uso en combinación con un micrófono opcional. La sensibilidad del micrófono deberá ser ajustable para adaptarse a la aplicación. El botón de función se incorporará para su uso en la paginación o en el control de dispositivos externos a través de una unidad de interfaz opcional. El micrófono debe estar equipado con una pinza para ropa resistente para evitar que se tambalee o gire durante su uso con las manos libres.&nbsp; Seleccionable una de 2 frecuencias diferentes. La unidad debe tener una respuesta de frecuencia de 100Hz a 12kHz y puede aceptar un nivel de presión sonora máximo de 120dB. 

El micrófono inalámbrico infrarrojo será el TOA modelo IR-310M.