Product program / Wireless / Beltpack

IR-310M   Y

Le microphone sans fil à infrarouge doit être logé dans un boîtier blanc en résine ABS de 54,2 (L) x 109 (H) x 27 (P) (2,13 x 4,29 x 1,06) et pesant 95 g (0,21 lb) avec batterie et courroie. Il comprendra un microphone à condensateur unidirectionnel intégré à haute sensibilité, doté d’un son clair et d’un émetteur infrarouge pour transmettre le faisceau infrarouge aux fins de communication. Le microphone sans fil à infrarouge doit être léger et discret. Il doit pouvoir être utilisé comme microphone mains libres ou à main levée. 8 heures de fonctionnement doivent être réalisées avec une seule pile NiMH rechargeable (AA). Le microphone doit être équipé d’une borne d’entrée microphone externe (mini-jack monaural ø3,5) permettant de l’utiliser en combinaison avec un microphone en option. La sensibilité du microphone doit être réglable en fonction de l’application. La touche de fonction doit être incorporée pour une utilisation dans la radiomessagerie ou la commande d’un dispositif externe par l’intermédiaire d’une unité d’interface optionnelle. Le microphone doit être équipé d’une pince vestimentaire robuste pour éviter les oscillations ou les rotations pendant l’utilisation mains libres.&nbsp; Sélectionnable parmi 2 fréquences différentes. L’appareil doit avoir une réponse en fréquence de 100 Hz à 12 kHz et peut accepter une pression acoustique maximale de 120 dB. 
Le microphone sans fil à infrarouge sera le modèle TOA IR-310M.