Product program / Wireless / Beltpack

IR-310M   Y

De infrarood draadloze microfoon wordt in een witte ABS-harshouder van 54,2 (B) x 109 (H) x 27 (D) (2,13 x 4,29 x 1,06) en een gewicht van 95 g (0,21 lbs.) met batterij en riem geplaatst. Het omvat een geïntegreerde eenrichtingscondensatormicrofoon met een hoge gevoeligheid en een heldere geluids- en infrarooduitzender om de infraroodstraal voor communicatie te verzenden. De infrarood draadloze microfoon is licht van gewicht en heeft een onopvallende vormgeving. Het zal bruikbaar zijn als handsfree- of handmicrofoon. De 8 uur durende werking wordt gerealiseerd met een enkele oplaadbare NiMH-batterij (AA). De microfoon is uitgerust met een externe microfooningang (ø3,5 mono-aansluiting), zodat deze in combinatie met een optionele microfoon kan worden gebruikt. De gevoeligheid van de microfoon moet aan de toepassing kunnen worden aangepast. De functietoets moet worden ingebouwd voor gebruik in de bediening van de personenoproep of externe apparatuur via een optionele interface-eenheid. De microfoon moet voorzien zijn van een stevige kledingclip om te voorkomen dat de microfoon tijdens het handsfree gebruik wiebelt of ronddraait.&nbsp; Selecteer een van de 2 verschillende frequenties. De eenheid moet een frequentierespons van 100Hz tot 12kHz hebben en kan een maximaal geluidsdrukniveau van 120dB accepteren. 
De infrarood draadloze microfoon is de TOA model IR-310M.