Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-500R   Y

Infrarotempfänger für Infrarot-Mikrofonsysteme im eleganten abgerundeten Design zur Wandmontage. Optimale Ausrichtung auf den Empfangsbereich durch einstellbaren Neigungswinkel bis zu 30&deg; und ±30&deg; Schwenkwinkel, versteckt hinter der Abdeckung zur Filterung von Störstrahlung. 
  Empfangswinkel: 80&deg; horizontal, 80&deg; vertikal
Empfangsradius: 15 m
Abmessungen (B x H x T): 70 x120 x 72 mm
Gewicht: 220 g
  Fabrikat: TOA
Typ: IR-500R