Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-500R   Y

El receptor montado en la pared estará alojado en una placa posterior de metal y equipado con una cubierta de plexiglás de color oscuro con unas dimensiones totales de 3,0" (ancho) x 4,7" (alto) x 2,8" (profundidad) y un peso de .5 lbs. La unidad deberá tener un conector tipo BNC para la conexión al sintonizador IR-702T del cual también recibirá alimentación de 24VDC. El receptor debe ser capaz de ser instalado en una caja de circuito eléctrico de una sola secuencia y está equipado con un LED indicador de energía. El receptor tendrá una zona de recepción de hasta aproximadamente 49' de línea de visión y tendrá un ángulo de recepción de luz infrarroja internamente ajustable de entre 50&deg; &amp; y 80 grados,&deg; ambos horizontalmente &amp; y verticalmente. El receptor también debe incluir un soporte de montaje en la pared. La unidad se llamará TOA IR-500R.