Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-500R   Y

Le récepteur à montage mural sera installé sur une plaque de fixation métallique et doté d’un couvercle en plexiglas teinté foncé, aux dimensions générales de 7,62 (L) x 11,94 (H) x 5,08 (P) cm et pesant 227 g. L’unité possèdera une prise de type BNC pour être raccordée au Tuner IR-702T d’où elle recevra également une alimentation 24 VCC. Le récepteur pourra être installé dans un boîtier de circuit électrique simple et équipé d’un voyant d’alimentation LED. Le récepteur possèdera une zone de réception pouvant atteindre 15 m de la ligne de mire et un angle de réception de la lumière infrarouge réglable en interne entre 50&deg; et 80&deg; à l’horizontale et à la verticale. Le récepteur inclura également un support de montage mural. L’unité sera le modèle TOA IR-500R.