Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-500R   Y

De ontvanger voor wandmontage dient op een metalen achterplaat te worden geplaatst en voorzien te zijn van een donker getint plexiglas deksel met buitenafmetingen van 3,0 (B) x 4,7 (H) x 2,8 (D) en een gewicht van .5 lbs. Het apparaat moet een BNC-aansluiting voor aansluiting op de IR-702T-tuner hebben, waarvan het ook 24 VDC-vermogen krijgt. De ontvanger moet kunnen worden geïnstalleerd in een elektrische schakelkast met een enkele gang en is uitgerust met een led voor de stroomindicator. De ontvanger moet een ontvangstruimte hebben met een zichtbereik van maximaal ongeveer 49' en een inwendige instelbare infraroodlichtontvangsthoek van 50&deg; en 80&deg; beide horizontaal en verticaal. De ontvanger is tevens voorzien van een wandmontagebeugel. De eenheid wordt de TOA IR-500R genoemd.