Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-500R   Y

Odbiornik montowany na ścianie powinien być umieszczony na metalowej płycie tylnej i wyposażony w ciemno barwioną pokrywę z pleksiglasu o wymiarach całkowitych 3,0 (W) x 4,7 (H) x 2,8 (D) i wadze 5 funta. Urządzenie powinno być wyposażone w gniazdo typu BNC do podłączenia do tunera IR-702T, z którego będzie również zasilane napięciem 24VDC. Odbiornik powinien mieć możliwość zainstalowania go w jednozakresowej skrzynce elektrycznej i powinien być wyposażony w diodę LED wskazującą moc. Maksymalny zasięg odbiornika wynosi około 49' w polu widzenia, a kąt odbioru podczerwieni to 50&deg; &amp; 80&deg; w poziomie i w pionie.&amp; Odbiornik zawiera również uchwyt do montażu na ścianie. Jednostka nosi nazwę TOA IR-500R.