Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-500R   Y

Настенный приемник размещается на металлической задней панели и снабжен крышкой из оргстекла темного цвета с габаритными размерами 3,0 (Ш) x 4,7 (Н) x 2,8 (D) и весом 5 фунтов. Устройство должно иметь разъем типа BNC для подключения к IR-702T тюнеру, от которого оно также будет получать питание 24 В постоянного тока. Приемник должен быть способен устанавливаться в одноблочную коробку электрической цепи и оснащен светодиодным индикатором питания. Зона приема приемника должна составлять примерно до 49 футов в пределах видимости, а регулируемый изнутри угол приема инфракрасного излучения должен составлять 50&deg; &amp; 80&deg; по горизонтали &amp; по вертикали. Приемник должен также включать в себя кронштейн для настенного монтажа. Модель устройства – TOA IR-500R.