Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-510R   Y

Der Empfänger für die Deckenmontage sollte auf einer runden Metallrückwand untergebracht sein und mit einer dunkel getönten Plexiglaskuppelabdeckung mit Gesamtabmessungen von 4 .7  (B) 2,8 (H) x 0,5 (T) und einem Gewicht von .5 lbs ausgestattet sein. Die Einheit sollte über eine BNC-Buchse für den Anschluss an den Tuner IR-702T verfügen, von der sie ebenfalls 24 V DC Strom erhält, und mit einer Stromanzeige-LED ausgestattet sein. Der Empfänger sollte einen Empfangsradius von bis zu ca. 26' Sichtlinie und einen Erfassungswinkel von 360 &deg; aufweisen. Die Einheit wird als TOA IR-510R bezeichnet.