Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-510R   Y

El receptor montado en el techo estará alojado en una placa trasera circular de metal y equipado con una cubierta de cúpula de plexiglás tintada de color oscuro con unas dimensiones totales de 4,7" (ancho) x 2,8" (alto) x 0,5" (profundidad) y un peso de 0,5 lbs. La unidad deberá tener un conector tipo BNC para la conexión al sintonizador IR-702T del cual también recibirá alimentación de 24VDC y estará equipada con un LED indicador de alimentación. El receptor tendrá un radio de recepción de hasta aproximadamente 26' de línea de visión y un ángulo de cobertura de 360&deg;. La unidad se llamará TOA IR-510R.