Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-510R   Y

Le récepteur monté au plafond doit être logé sur une plaque arrière circulaire en métal et muni d’un couvercle de dôme en plexiglas teinté foncé de dimensions hors tout de 4,7 (L) x 2,8 (H) x 0,5 (P) et pesant .5 lbs. L’unité doit avoir un jack de type BNC pour la connexion à l’accordeur IR-702T à partir duquel elle recevra également l’alimentation 24VDC et doit être équipée d’un indicateur de puissance LED. Le récepteur possèdera un rayon de réception pouvant atteindre près de 8 m de la ligne de mire et un angle de couverture de 360&deg;. L’unité sera appelée TOA IR-510R.