Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-510R   Y

De ontvanger voor plafondmontage moet op een ronde metalen achterplaat worden geplaatst en voorzien zijn van een donker getinte plexiglas koepelafdekking met buitenafmetingen van 4,7 (B) x 2,8 (H) x 0,5 (D) en een gewicht van 5 lbs. Het apparaat moet een BNC-aansluiting voor aansluiting op de IR-702T-tuner hebben, waarvan het ook 24VDC-voeding krijgt en moet zijn voorzien van een stroomindicator-LED. De ontvanger heeft een ontvangstradius van maximaal ongeveer 26’, gezichtslijn, en een dekkingshoek van 360&deg;. De eenheid wordt de TOA IR-510R genoemd.