Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-510R   Y

Настенный приемник размещается на металлической задней панели и снабжен крышкой из оргстекла темного цвета с габаритными размерами 7 (Ш) x 2,8 (Н) x 0,5 (D) и весом 5 фунтов. Устройство должно иметь разъем типа BNC для подключения к ИК-702T тюнеру, от которого оно также будет получать питание 24 В постоянного тока и оснащено индикатором питания LED. Радиус приема приемника должен составлять примерно до 26 футов в пределах видимости, а угол покрытия должен составлять 360&deg;. Модель устройства – TOA IR-510R.