Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-520R   Y

Der Empfänger für die Standmontage sollte auf einer rechteckigen Metallrückwand untergebracht sein und mit einer dunkel getönten Plexiglaskuppelabdeckung mit Gesamtabmessungen von 33,3 (B) 2,5 (H) x 1,3 (T) und einem Gewicht von .2 lbs ausgestattet sein. Die Einheit sollte über eine BNC-Buchse für den Anschluss an den Tuner IR-702T verfügen, von der sie ebenfalls 24 V DC Strom erhält, und mit einer Stromanzeige-LED ausgestattet sein. Der Empfänger sollte einen Empfangsbereich von bis zu ca. 49' Sichtlinie haben. Das Gerät wird als TOA IR-520R bezeichnet.