Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-520R   Y

El receptor de pie estará alojado en una placa posterior rectangular de metal y estará provisto de una cubierta de plexiglás de color oscuro con unas dimensiones totales de 33,3" (ancho), 2,5" (alto) x 1,3" (profundidad) y un peso de .2 lbs. La unidad deberá tener un conector tipo BNC para la conexión al sintonizador IR-702T del cual también recibirá alimentación de 24VDC y estará equipada con un LED indicador de alimentación. El receptor tendrá una zona de recepción de hasta aproximadamente 49' de línea visual. La unidad se llamará TOA IR-520R.