Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-520R   Y

Le récepteur sur pied doit être logé sur une plaque de fond rectangulaire en métal et muni d’un couvercle de dôme en plexiglas teinté foncé avec des dimensions hors tout de 33,3 (L) 2,5 (H) x 1,3 (D) et pesant .2 lbs. L’unité doit avoir un jack de type BNC pour la connexion à l’accordeur IR-702T, d’où elle recevra également une alimentation 24VDC et sera équipée d’un indicateur de puissance LED. Le récepteur doit avoir une zone de réception d’environ 49’ de visibilité directe. L’unité sera appelée TOA IR-520R.