Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-520R   Y

De opstaande ontvanger moet op een rechthoekige metalen achterplaat worden geplaatst en voorzien zijn van een donker getinte plexi-glas koepelafdekking met buitenafmetingen van 33,3 (B) 2,5 (H) x 1,3 (D) en een gewicht van .2 lbs. Het apparaat moet een BNC-aansluiting voor aansluiting op de IR-702T-tuner hebben, waarvan het ook 24VDC-voeding krijgt en moet zijn voorzien van een stroomindicator-LED. De ontvanger moet een ontvangstruimte hebben van maximaal ongeveer 49' gezichtsveld. De eenheid wordt de TOA IR-520R genoemd.