Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-520R   Y

Настенный приемник размещается на металлической задней панели и снабжен крышкой из оргстекла темного цвета с габаритными размерами 3 (Ш) x 2,5 (Н) x 1,3 (D) и весом 2 фунтов. Устройство должно иметь разъем типа BNC для подключения к тюнеру ИК-702T, от которого оно также будет получать питание 24 В постоянного тока и оснащено индикатором питания LED. Приемник должен иметь зону приема приблизительно до 49' прямой видимости. Модель устройства – TOA IR-520R.