Product program / Wireless / Antenna distributor

IR-700D   CE

Es sollte ein aktiver IR-Empfänger-Verteiler vorhanden sein, der eine Erweiterung der Anzahl der IR-Empfänger in größeren Räumen ermöglicht. Die Einheit wird in einem 1U ½ Rackgehäuse mit Abmessungen von 8,3 (B) x 1,7 (H) x 7,9 (T) und einem Gewicht von 1,4 lbs untergebracht und kann mit einem optionalen Kit (MB-WT3/MB-WT4) im Rack montiert werden. Die Einheit sollte mit (4) 75 Ohm BNC-Empfängermischeingängen und (2) 75 Ohm BNC-Verteilerausgängen ausgestattet sein. Die Einheit sollte den Einsatz von bis zu 16 IR-Empfängern in beliebiger Kombination in Kombination mit IR-702T und bis zu vier passiven Verteileradaptern (Modelle YW-1022/1024) ermöglichen. Die Einheit wird über ein mitgeliefertes externes 24 V DC-Netzteil mit Strom versorgt und verbraucht maximal 25 W. 
Die Einheit wird als TOA IR-700D bezeichnet.