Product program / Wireless / Antenna distributor

IR-700D   CE

Se dispondrá de un distribuidor de receptores de infrarrojos activo para permitir la expansión del número de receptores de infrarrojos en espacios más amplios. La unidad estará alojada en una caja de rack 1U ½, con dimensiones de 8,3" (ancho) x 1,7" (alto) x 7,9" (profundidad) y un peso de 1,4 lbs. y podrá ser montada en rack con un kit opcional (MB-WT3/MB-WT4). La unidad estará equipada con (4) entradas de mezcla de receptor de 75 ohmios tipo BNC y (2) salidas de distribución de 75 ohmios tipo BNC. La unidad deberá permitir el uso de hasta 16 receptores de infrarrojos en cualquier combinación cuando se utilice junto con el IR-702T y hasta cuatro adaptadores de distribuidor pasivo (modelos YW-1022/1024). La unidad se alimentará con un adaptador de alimentación externo de 24 VDC suministrado y consumirá un máximo de 25 W. 
La unidad se llamará TOA IR-700D.