Product program / Wireless / Antenna distributor

IR-700D   CE

Il doit y avoir un distributeur de récepteurs IR actifs disponible pour permettre l’expansion du nombre de récepteurs IR dans les grands espaces. L’unité doit être logée dans un boîtier rack 1U ½, avec des dimensions de 8,3 (L) x 1,7 (H) x 7,9 (P) et pesant 1,4 lbs et doit pouvoir être montée en rack avec un kit en option (MB-WT3/MB-WT4). L’unité doit être équipée de (4) entrées de mélange du récepteur de type BNC 75 ohms et (2) sorties de distribution de type BNC 75 ohms. L’unité doit permettre l’utilisation d’un maximum de 16 récepteurs IR dans n’importe quelle combinaison lorsqu’elle est utilisée avec l’IR-702T et jusqu’à quatre adaptateurs de distributeur passif (modèles YW-1022/1024). L’appareil doit être alimenté par un adaptateur d’alimentation externe 24VDC fourni et consomme au maximum 25W. 
L’unité s’appellera le TOA IR-700D.