Product program / Wireless / Antenna distributor

IR-700D   CE

Er moet een actieve IR-ontvangerverdeler beschikbaar zijn om het aantal IR-ontvangers in grotere ruimten te kunnen uitbreiden. De eenheid moet worden ondergebracht in een 1U ½ rackcase, met afmetingen van 8,3 (B) x 1,7 (H) x 7,9 (D) en een gewicht van 1,4 lbs en moet kunnen worden gemonteerd met een optionele kit (MB-WT3/MB-WT4). De eenheid moet uitgerust zijn met (4) 75 ohm BNC-ontvanger met mengingangen en (2) 75 ohm BNC-verdelingsuitgangen. De eenheid moet het gebruik van maximaal 16 IR-ontvangers in elke combinatie mogelijk maken wanneer deze in combinatie met de IR-702T en maximaal vier passieve verdeleradapters (model YW-1022/1024) worden gebruikt. De eenheid wordt gevoed door een bijgeleverde externe 24VDC-voedingsadapter en verbruikt maximaal 25W. 
De eenheid wordt de TOA IR-700D genoemd.