Product program / Wireless / Antenna distributor

IR-700D   CE

Должен быть доступен активный распределитель ИК-приемника для расширения числа ИК-приемников в помещениях большего размера. Устройство должно размещаться в стойке размером 8,3” (Ш) x 1,7 (В) x 7,9 (D) и весом 1,4 фунта и может быть установлено в стойку с дополнительным комплектом (MB-WT3/MB-WT4). Устройство должно быть оснащено (4) 75 Ом BNC-приемными смесительными входами типа BNC и (2) 75 Ом распределительными выходами типа BNC. Устройство должно допускать использование до 16 ИК-приемников в любой комбинации при использовании в сочетании с IR-702T и до четырех пассивных распределительных адаптеров (модели YW-1022/1024). Устройство должно питаться от входящего в комплект поставки внешнего адаптера питания 24 В постоянного тока и потреблять не более 25 Вт. 
Модель устройства – TOA IR-700D.