Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-702T   CE

Professioneller Tuner für zwei Infrarot-Mikrofone. Frontseitiger Einschalter, Pegelsteller für jeden Kanal und Empfangsanzeige. Rückseitig zwei BNC Buchsen für Infrarotempfänger, Kennfrequenzsquelch zur Vermeidung von Störgeräuschen bei abgeschaltetem Mikrofon, Audio-Ausgänge symmetrisch über Klinkenbuchse für jeden Kanal, einer davon umschaltbar auf Mischausgang für beide Empfangskanäle, einbaufähig in 19-Zoll Gestellschränke nach DIN 41494 (IEC 297-3) mit optionalem Montageset; externes Steckernetzgerät im Lieferumfang.
  Antenneneingang: BNC, 75 Ohm
Kanäle: 2
Infrarotempfangsfrequenzen: 3.100 kHz (Kanal A), 3.350 kHz (Kanal B)
Kennfrequenz: 32,768 Hz
Übertragungsbereich: 100 Hz – 12 kHz
Signal/Rausch Abstand: &gt; 61 dB (bei 60 dBµV Empf.)
Audioausgänge: 2x Klinke 6,3 mm, -10dBV,&nbsp;symmetrisch
Spannungsversorgung: 230 V~ mit Steckernetzteil
Abmessungen (B x H x T): 210 x 44 x 211 mm
Farbe: schwarz
  Fabrikat: TOA
Typ: IR-702T