Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-702T   CE

El sistema inalámbrico IR consistirá en un sintonizador IR (infrarrojo) en un bastidor 1U,1/2 que mide 8,3" (ancho) x 1,7" (alto) x 8,3" (profundidad) y pesa 1,4 lbs. La unidad se puede montar en rack a través de un kit de rack opcional (MB-WT3). El sintonizador funcionará en dos canales independientes, cada uno de los cuales podrá seleccionarse en una de las dos frecuencias de infrarrojos disponibles en la gama de 3 mHz (3,10 &amp; 3,35 mHz). Cada canal tendrá un control de nivel de salida independiente en el panel frontal y el correspondiente conector de salida ¼", uno de los cuales puede funcionar como una mezcla de ambos canales. El panel trasero también tendrá dos conectores tipo BNC para receptores IR remotos, cada uno de los cuales suministrará 24VDC para la operación del receptor. La unidad se alimentará de un adaptador de alimentación externo de 24 VDC suministrado y consumirá un máximo de 15 W. La unidad se llamará TOA IR-702T.