Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-702T   CE

Le système sans fil IR se composera d’un tuner IR (infrarouge) dans un rack 1 U 1/2 mesurant 21,08 (L) x 4,32 (H) x 21,08 (P) mm et pesant 635 g. L’unité peut être installée en rack par le biais d’un kit rack disponible en option (MB-WT3). Le tuner fonctionnera sur deux canaux indépendants, chaque canal pouvant être sélectionné sur l’une des deux fréquences IR disponibles dans la plage de 3 mHz (3,10 et 3,35 mHz). Chaque canal possèdera un contrôle de niveau de sortie indépendant en façade et un connecteur de sortie ¼ correspondant, dont l’un peut servir de mixage pour les deux canaux. Le panneau arrière disposera également de deux connecteurs de type BNC pour récepteurs IR à distance, chacun fournissant une alimentation de 24 VCC pour faire fonctionner le récepteur. L’unité sera alimentée par un adaptateur 24 VCC externe fourni et consommera au maximum 15 W. L’unité sera le modèle TOA IR-702T.