Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-702T   CE

Het IR draadloos systeem bestaat uit een IR (infrarood) tuner in een 1U,1/2 rekbehuizing van 8,3 (B) x 1,7 (H) x 8,3 (D) en een gewicht van 1,4 lbs. De unit kan via een optionele rackkit (MB-WT3) in een rek worden gemonteerd. De tuner zal werken op twee onafhankelijk kanalen, elk selecteerbaar op één van de twee beschikbare infraroodfrequenties in het 3 mHz bereik (3,10 en 3,35 mHz). Elk kanaal moet een onafhankelijke regeling van het uitgangsniveau op het frontpaneel en de bijbehorende ¼ uitgangsconnector hebben, waarvan er één als een mix van beide kanalen kan functioneren. Het achterpaneel moet ook zijn voorzien van twee BNC-aansluitingen voor IR-ontvangers op afstand, die elk 24 VDC leveren voor de werking van de ontvanger. Het apparaat moet worden gevoed door een meegeleverde externe 24VDC voedingsadapter en mag maximaal 15W verbruiken. De eenheid wordt de TOA IR-702T genoemd.