Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-702T   CE

Bezprzewodowy system IR powinien składać się z tunera IR (na podczerwień) w obudowie stojaka 1U,1/2 o wymiarach 8,3 (W) x 1,7 (H) x 8,3 (D) i wadze 1,4 funta. Urządzenie może być montowane w szafie typu Rack za pomocą opcjonalnego zestawu Rack (MB-WT3). Tuner wykorzystuje dwa niezależne kanały, dla których można wybrać jedną z dwóch dostępnych częstotliwości IR w zakresie 3 mHz (3,10 &amp; 3,35 mHz). Każdy kanał powinien posiadać niezależne sterowanie poziomem sygnału wyjściowego na panelu przednim oraz odpowiadające mu złącze wyjściowe ¼, z których jedno może funkcjonować jako połączenie obu kanałów. Panel tylny powinien być również wyposażony w dwa złącza typu BNC do zdalnych odbiorników podczerwieni, z których każde zasila 24VDC do pracy odbiornika. Urządzenie powinno być zasilane z zasilacza zewnętrznego 24VDC i powinno pobierać maksymalnie 15W. Jednostka nosi nazwę TOA IR-702T.