Product program / Wireless / Receiver / Module

IR-702T   CE

Беспроводная ИК-система должна состоять из инфракрасного тюнера в корпусе стойки 1U,1/2 размером 8,3 (Ш) x 1,7 (В) x 8,3 (D) и весом 1,4 фунта. Устройство можно монтировать в стойку с помощью дополнительного комплекта стойки (MB-WT3). Тюнер должен работать на двух независимых каналах, которые можно выбрать на одной или двух доступных инфракрасных частотах в диапазоне 3 мГц (3,10 &amp; 3,35 мГц). Каждый канал должен иметь независимый регулятор уровня выходного сигнала на передней панели и соответствующий выходной разъем ¼, один из которых может функционировать как смесь обоих каналов. Задняя панель должна также иметь два разъема типа BNC для удаленных ИК-приемников, каждый из которых питает 24 В постоянного тока для работы приемника. Устройство должно питаться от входящего в комплект поставки внешнего адаптера питания 24 В постоянного тока и потреблять не более 15 Вт. Модель устройства – TOA IR-702T.