Product program / Loudspeaker / Ceiling

IR-820SP  Y

Das drahtlose System IR-802 sollte ebenfalls aus einem integrierten Aktivlautsprecher &amp; IR-Sensor bestehen. Der Lautsprecher sollte ein Deckeneinbau-Lautsprecher sein, der aus einem 5 Niederfrequenztreiber &amp; 1 koaxial montiertem Hochfrequenztreiber besteht, der in einem UL-konformen Metall-Rückgehäuse mit perforiertem Metallgitter untergebracht ist. Der Lautsprecher sollte Schall mit einem Abstrahlwinkel von 170 &deg; innerhalb des Stimmbereichs erzeugen und eine hohe Sprachverständlichkeit für typische 30' x 30' Klassenzimmerumgebungen bieten. Das Gehäuse der Einheit sollte einen Durchmesser von 12,6 und eine Tiefe von 8,1 haben und 7,5 lbs wiegen. Der Lautsprecher sollte von einem internen Class-D-Verstärker mit einer maximalen Leistung von 20 W und weniger als 5 % Verzerrung angetrieben werden. Das Gerät sollte außerdem über ein integriertes IR-Sensorarray&nbsp; verfügen, das um den Frontlautsprechergrill herum angeordnet ist und mit einer mattierten, dunkel getönten Plexiglasabdeckung ausgestattet ist. Der IR-Sensor liefert einen Erfassungswinkel von 360 &deg; und sendet auf beiden IR-Kanälen empfangene Signale. Der Anschluss an der hinteren Seite sollte ein RJ-45 sein, der in einer Vertiefung hinter einer Abdeckklappe montiert ist. Das Gerät wird über ein Standard-CAT5-Kabel mit dem IR-802T verbunden, das die IR-Sensorsignale an den Tuner/Mischer sowie das Eingangsaudio- und Gleichstromsignal an den Lautsprecher sendet. Das Gerät sollte mit einem standardmäßigen Verstärkungsklemmring und einem abnehmbaren Sicherheitskabel aus Stahl geliefert werden. Ein optionaler Montagebrücken-Satz (HY-TB1) wird ebenfalls erhältlich sein.
Das Gerät wird als TOA IR-820SP bezeichnet.